● 128.1.6.5/12

● IP Network **128.0.0.0**

● IP Gateway ‘convenzionale’ **128.0.0.1**

● IP Broadcast **128.15.255.255**

● Quantità di ottetti per gli host **ultimi 4 bit del secondo ottetto, terzo e quarto ottetto**

● Quantità e specificazione degli ottetti per la network **primo ottetto e primi 4 bit del secondo ottetto**

● 200.1.2.3/24

● IP Network **200.1.2.0**

● IP Gateway ‘convenzionale’ **200.1.2.1**

● IP Broadcast **200.1.2.255**

● Quantità di ottetti per gli host **1, l’ultimo, il quarto**

● Quantità e specificazione degli ottetti per la network **3, i primi 3**

● 192.192.1.1/22

● IP Network **192.192.1.0**

● IP Gateway ‘convenzionale’ **192.192.1.1**

● IP Broadcast **192.192.3.255**

● Quantità di ottetti per gli host **ultimi 2 bit del terzo ottetto e quarto ottetto**

● Quantità e specificazione degli ottetti per la network **primi 2 ottetti e 6 bit del terzo ottetto**

● 126.5.4.3/9

● IP Network **126.0.0.0**

● IP Gateway ‘convenzionale’ **126.0.0.1**

● IP Broadcast **126.127.255.255**

● Quantità di ottetti per gli host **ultimi 7 bit del secondo ottetto, terzo e quarto ottetto**

● Quantità e specificazione degli ottetti per la network **primo ottetto e primo bit del secondo ottetto**

● 200.1.9.8/24

● IP Network **200.1.9.0**

● IP Gateway ‘convenzionale’ **200.1.9.1**

● IP Broadcast **200.1.9.255**

● Quantità di ottetti per gli host **1, l’ultimo, il quarto**

● Quantità e specificazione degli ottetti per la network **3, i primi 3**

● 172.16.0.4/16

● IP Network **172.16.0.0**

● IP Gateway ‘convenzionale’ **172.16.0.1**

● IP Broadcast **172.16.255.255**

● Quantità di ottetti per gli host **2, terzo e quarto**

● Quantità e specificazione degli ottetti per la network **2, primo e secondo**

| IP Network | IP Broadcast | IP Gateway | IP Host |
| --- | --- | --- | --- |
| 172.16.0.0 | 172.16.3.255 | 172.16.0.1 | 172.16.0.2 - 172.16.3.254 |
| 172.16.4.0 | 172.16.7.255 | 172.16.4.1 | 172.16.4.2 - 172.16.7.254 |
| 172.16.8.0 | 172.16.11.255 | 172.16.8.1 | 172.16.8.2-172.16.11.254 |
| 172.16.12.0 | 172.16.15.255 | 172.16.12.1 | 172.16.12.2-172.16.15.254 |
| 172.16.16.0 | 172.16.19.255 | 172.16.16.1 | 172.16.16.2-172.16.19.254 |
| 172.16.20.0 | 172.16.23.255 | 172.16.20.1 | 172.16.20.2-172.16.23.254 |